Oznámení o typech rozhraní pro připojení k veřejné komunikační síti 
společnosti LazNet s.r.o.

Společnost LazNet s.r.o.  oznamuje v souladu s §73 ods.7 zákona č.127/2005 Sb. "O elektronických komunikacích" typy rozhraní jejich veřejné  komunikační sítě k připojení přístrojů:

Rozhraní 			Norma 		Konektor 		Protokol 
Wireless LAN 			IEEE 802.11 a/b/g/n	WI-FI 2,4 A 5gHZ  	 IPV4/IPV6 výhledově
Ethernet 10/100/1000	IEEE 802.3		      RJ45		 IPV4/IPV6 výhledově
VoIP SIP			RFC 3261		  RJ11, RJ45		SIP,RTP over IPV4
IPTV				IEEE 802.3 MPEG2/4 	      RJ45		MPEG2/4 over IPV4,												unicast

V Opavě, dne 01.12.2014	Platnost  od 01.01.2015 do odvolání.  Tímto se také ruší platnost všech předchozích specifikací přípojných rozhraní. Zpracoval Ing. Martin Prášek. tel +420 777125970, martin.prasek@laznet.cz